<p>Gant chauffé électriquement et imperméable, doté d'une paume renforcée et d'une protection rembourrée au niveau des jointures, conçu pour les navetteurs et les motards dans des conditions froides.</p>